ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST4.2x25 | 25 | Переключательчастотывращения |
| 2 | Колпачокштифта | 26 | Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST2.9x9 |
| 3 | Возвратнаяпружина | 27 | Корпусдвигателя |
| 4 | Корпусредуктора | 28 | Пылезащитнаякрышка |
| 5 | Воздухоотражатель | 29 | Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST3.5x20 |
| 6 | Уплотнительноекольцо (26х2) | 30 | Клемма |
| 7 | Шариковыйподшипник 625E-2RS | 31 | Выключатель (20 В) |
| 8 | Перегородка | 32 | Резиновыйштифт (6x8,1) |
| 9 | Ротор | 33 | Аккумуляторныйблок FFBL2020 (20 В) |
| 10 | Шариковыйподшипник 629-2RS | 34 | Зарядноеустройство FFCL20-01 (20 В) |
| 11 | Статор | 861 | Диск с липучкой (M14) |
| 12 | Уплотнительноекольцо (4,5х1,3) | 862 | Диск с липучкой (M14) |
| 13 | Стопорныйштифт | 863 | Ключ 8 |
| 14 | Игольчатыйподшипник HK0709 | 864 | Винт с шестигранной головкой M4x6, M10x20 |
| 15 | Уплотнительноекольцо (47,5х2) | 865 | Дополнительнаяручка |
| 16 | Редуктор | T1 | Корпусредуктора (включаяпоз. 2–4, 12–14) |
| 17 | Стопорноекольцодляотверстия 32 | T2 | Блокировка (включаяпоз. 2. 3. 12. 13) |
| 18 | Шариковыйподшипник 6201VV | T3 | Крышка корпуса редуктора (включая поз. 15–19, 21. 22) |
| 19 | Крышкакорпусаредуктора |  |  |
| 20 | Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем M4x16 |  |  |
| 21 | Пылеуловитель |  |  |
| 22 | Шпиндель (M14) |  |  |
| 23 | Панельпанельуправления |  |  |
| 24 | Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST2.2x6 |  |  |

Изображение выглядит как зарисовка, рисунок, диаграмма, иллюстрация

Автоматически созданное описание